|  |
| --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |
| **ОРСР** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..2пл корп.6 ...................................................................................................................................................................... |
| Инвентарный номер .....…0000028...................................................................................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ..Замена оконных конструкций на 3 эт. в осях 24-31/М-Д, на 4 эт в осях 20-31/М-Д…………………..…….. |
| Исполнитель работ ...…........................................................................................................................................................................................................... |
| Вид ремонта ..….................................................................................................................................................................................................. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| **1** | **3 этаж, каб. 300, 302, 312 в осях 24-31/М-Д** |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 24,54 | 3 шт. |
| 1.2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 24,54 | 1. Кол-во 3шт;2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм3. Стеклопакет двухкамерный |
| 1.3 | Усиление оконной рамы из проф. трубы 60\*30\*3 | п.м. | 8,22 | 1. Грунт ГФ-021 2 слоя;2. Эмаль белая 2 слоя. |
| 1.4 | Смена оконных отливов шириной до 0,4м | п.м. | 8,22 | 250÷300мм |
| 1.5 | Выравнивание разрушенных мест подоконной части раствором (стяжка толщ. 50мм) | м2 | 0,82 |   |
| 1.6 | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания | м2 | 12,66 |   |
| 1.7 | Огрунтовка оконных откосов | м2 | 12,66 |   |
| 1.8 | Шпатлевание оконных откосов | м2 | 12,66 |   |
| 1.9 | Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза | м2 | 12,66 |   |
| 1.10 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 9,86 |   |
| 1.11 | Погрузка и вывоз мусора | т |   |   |
| **2** | **4 этаж, каб. 401, 402, 403а, 403, 412, 413/414, 415, 416, 438, 439, 440 в осях 20-31/М-Д** |
| 2.1 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 112,34 | 11 шт. |
| 2.2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 112,34 | 1. Кол-во 11шт;2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм3. Стеклопакет двухкамерный |
| 2.3 | Усиление оконной рамы из проф. трубы 60\*30\*3 | п.м. | 37,68 | 1. Грунт ГФ-021 2 слоя;2. Эмаль белая 2 слоя. |
| 2.4 | Смена оконных отливов шириной до 0,4м | п.м. | 37,68 | 250÷300мм |
| 2.5 | Выравнивание разрушенных мест подоконной части раствором (стяжка толщ. 50мм) | м2 | 3,77 |   |
| 2.6 | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания | м2 | 67,71 |   |
| 2.7 | Огрунтовка оконных откосов | м2 | 67,71 |   |
| 2.8 | Шпатлевание оконных откосов | м2 | 67,71 |   |
| 2.9 | Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза | м2 | 67,71 |   |
| 2.10 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 45,21 |   |
| 2.11 | Погрузка и вывоз мусора | т |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |