|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование работ* | *Ед. изм* | *Объем* | *Примечание* |
|  | ***Устройство полов*** | | | |
| 1 | Засыпка траншей песком с уплотнением | м3 | 4,42 |  |
| 2 | Устройство песчанной подготовки 200мм | м2 | 347,66 |  |
| 3 | Устройство подбетонки 50мм | м2 | 347,66 |  |
| 4 | Укладка демферной ленты | п.м | 78,63 | по периметру |
| 5 | Армирование бетонных полов | т | 3,90 | 150\*150\*10 AIII |
| 6 | Установка металлических закладных, остающихся в теле бетона | т | 0,29 | уголок 40\*40\*4 |
| 7 | Устройство бетонных полов 100мм с топинговым покрытием | м2 | 347,66 |  |
| 8 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 347,66 |  |
| 9 | Нарезка швов в бетонных полах с заполнением герметиком | п.м | 237,09 |  |
|  | ***Отделка*** | | | |
|  | Смывка побелки со стен | м2 | 574,00 |  |
|  | Смывка побелки с колонн | м2 | 101,64 |  |
|  | Смывка побелки с ферм | м2 | 92,40 |  |
|  | Смывка побелки с потолков | м2 | 582,02 |  |
|  | Выравнивание стен по кирпичу | м2 | 96,49 | h=1700мм |
|  | Выравнивание колонн | м2 | 7,85 | h=1700мм |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 | 1,93 |  |
|  | Заделка отверстий кирпичем площадью до 1 м2 | шт | 33,00 |  |
|  | побелка потолков | м2 | 582,02 |  |
|  | Побелка ферм | м2 | 92,40 |  |
|  | Побелка колонн | м2 | 101,64 |  |
|  | Побелка стен | м2 | 477,51 |  |
|  | Окраска стен акриловой краской за 2а раза | м2 | 96,49 |  |
|  | Окраска колонн акриловой краской за 2а раза | м2 | 7,85 |  |
|  | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 363,76 |  |
|  | Установка автоматических утепленных секционных ворот с калиткой | м2 | 19,80 | подъем вверх |