Дефектная ведомость

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
|  | **Монтаж ГКЛ перегородки корпус 4 этаж 1 (Ресурсный центр)** |
|   | Демонтаж потолков типа "Армстронг" | м2 | 9,53 |   |
|   | Демонтаж ПВХ плинтусов | п.м | 4,75 |   |
|   | Демонтаж ГКЛ перегородок | м2 | 12,12 |   |
|   | Монтаж ГКЛ перегородка 100мм | м2 | 15,16 |   |
|   | Снятие обоев со стен | м2 | 5,70 |   |
|   | шпатлевка стен | м2 | 28,44 |   |
|   | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 28,44 |   |
|   | окраска стен за 2а раза в\э краской | м2 | 51,53 |   |
|   | Монтаж ПВХ плинтусов | п.м | 7,40 |   |
|   | Монтаж потолка типа "Армстронг" | м2 | 9,53 |   |
|  | **Монтаж ГКЛ перегородки корпус 13 этаж 2** |
|  | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1,68 | с сохранением |
|  | Демонтаж ПВХ плинтуса | п.м | 5,50 | с сохранением |
|  | Устройство перегородки из ГКЛ с утеплением толщ.50мм, с однослойной обшивкой с двух сторон. С одним дверным проемом | м2 | 6,81 | профиль стоечный ПС 75/50 |
|  | Шпаклевание стен из ГКЛ | м2 | 10,35 |   |
|  | Огрунтова стен | м2 | 10,35 |   |
|  | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 10,35 |   |
|  | Третья шпатлевка стен | м2 | 11,38 |   |
|  | Окраска стен в\э краской за два раза | м2 | 11,38 |   |
|  | Установка двери деревянной межкомнатной | шт. | 1,00 | 2,1\*0,9 |
|  | Установка ПВХ плинтуса | п.м | 8,09 |   |
|  | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1,68 |   |
|  | **Пробивка проёма с усилением, установка двери 4 этаж в осях Н-М/2 корпус 6. (С-6)** |
|  | Пробивка проёма в перегородке толщ. 150мм | м2 | 2,08 |   |
|  | Усиление проёма, перемычка из металлического уголка 100х8 | т | 0,0189 |   |
|  | Огрунтовка металлического уголка в два слоя | м2 | 1,06 |  |
|  | Монтаж металлической двери 2100\*900 | шт | 1,00 | дверь нестандартная с откидным окном 450\*350мм |
|  | Штукатурка откосов | м2 | 1,82 |   |
|  | Шпаклевание откосов под окраску | м2 | 1,82 |   |
|  | Грунтование откосов 2 раза | м2 | 1,82 |   |
|  | Окраска откосов в/э краской в 2 слоя | м2 | 1,82 |   |
|  | **Ремонт полиуретаного покрытия пола и ремонт потолков кор.13 этаж 1 (С-3)** |
|  | *Потолок* |   |   |   |
|  | Установка перфорированного уголка | пм | 1,54 |   |
|  | Шпатлевка потолка | м2 | 1,65 |   |
|  | Огрунтовка потолка | м2 | 17,16 |   |
|  | Покраска потолка ВД за 2 раза | м2 | 17,16 |   |
|  | *Полы* |   |   |   |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 55,00 |   |
|  | Покраска пола полиуретановым лаком | м2 | 55,00 |   |